|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Calibration Curve Parameters for ADS-003 (Low Range) | | | |
| Batch No. | Slope | Intercept | R-Squared |
| 1 | 11711.2 | 506.888 | 0.9945 |
| 2 | 11457.1 | 1803.03 | 0.9950 |
| 3 | 11408.5 | 1295.95 | 0.9936 |
| 4 | 11377.2 | 2722.74 | 0.9941 |
| 5 | 10491.5 | 1924.29 | 0.9921 |
| 6 | 12321.7 | 3489.67 | 0.9944 |
| 7 | 10952.6 | 2190.93 | 0.9932 |
| 8 | 10583.7 | 3125.67 | 0.9931 |
| 9 | 10794.4 | 2676.03 | 0.9912 |
| 10 | 10373.4 | 2352.47 | 0.9923 |
| 11 | 10538.8 | 2847.17 | 0.9923 |
| 12 | 10086.2 | 2360.19 | 0.9912 |
| Mean | 11008 | 2274.59 | 0.9931 |
| SD | 652.741 | 816.788 | 0.0013 |
| %CV | 5.93 | 35.91 | 0.13 |
| n | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |
| Calibration Curve Parameters for ADS-003 (High Range) | | | |
| Batch No. | Slope | Intercept | R-Squared |
| 13 | 14.5261 | -884.474 | 0.9978 |
| 14 | 14.3984 | -911.506 | 0.9977 |
| Mean | 14.4623 | -897.99 | 0.9978 |
| n | 2 | 2 | 2 |